**Описание объекта закупки**

Поставка инвалидам электронных ручных видеоувеличителей со встроенным дисплеем

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Функциональные и технические характеристики / требования** | **Количество**  **Товара, шт.** |
| 01.28.13.01.02  Электронный ручной видеоувеличитель | [28.99.39.190-00000282](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=87860&backUrl=) Видеоувеличитель | Максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10  Тип: ручной  Вес, килограмм: ≤ 0.3  Интерфейс: разъём для наушников, слот для SD-карты  Количество цветовых режимов, штука: ≥ 10  Максимальное время автономной работы от аккумулятора, час: ≥ 2  Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте: да  Наличие встроенных динамиков: да  Наличие дополнительных функций: автофокус, подключение к ПК, стоп кадр, хранение изображений  Наличие кнопок управления: да  Наличие подсветки: да  Наличие складной или выдвижной ручки: да  Наличие чехла/сумки в комплекте: да  Наличие экрана: да  Размер диагонали экрана, дюйм (25,4 мм): ≥ 3  и  < 5  Тип питания: от аккумулятора, от сети  Цветная HD камера: да | 70 |
|  |  |  | 70 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам**

Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 - 0,1.

ЭРВУ способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

ЭРВУ позволяют читать газеты, журналы, инструкции к лекарствам, рецепты, этикетки, письма, счета и др.

Электронно-оптические средства имеют преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

**Требования к качеству**

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства специальных устройств для оптической коррекции слабовидения соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Обучение инвалидов правилам пользования и обслуживания производится Поставщиком.

При использовании изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

**Гарантии качества**

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче изделия, Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "15" сентября 2023 года.

Место поставки:

По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56839F5EFCE732B5A386D307D50D128C21B6DCBC3FE6160D2B566A7EE0A6747G) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"