**Приложение №1**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение в 2024 году работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слухового аппарата). Количество 710 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ТСР**  **Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| **1** | **17-01-16 Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата).**  Код позиции КТРУ отсутствует.  Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) изготавливается из вариофлекса или акрила со слепка слухового прохода. Вкладыш ушной прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры всех видов слуховых аппаратов. Вкладыш ушной устойчивый к воздействию влаги и ушной серы; комфортный в эксплуатации; соответствует токсикологическим и гигиеническим требованиям. | **710** |
| **Требования к качеству, безопасности и результатам работ**  **Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен:**  - изготавливаться по индивидуальному слепку с учетом модели слухового аппарата;  - осуществлять проведение звука от слухового аппарата в ухо;  - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата).  Вкладыш ушной индивидуального изготовления должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.  **Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные вкладыши ушные индивидуального изготовления  (для слухового аппарата), месту и сроку выполнения работ**  **Гарантийный срок выполненных работ** на изготовленные индивидуальные ушные вкладыши составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.  Срок службы изготовленного вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем технических средств реабилитации, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»).  Выполнение работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слухового аппарата) для Получателей должно осуществляться Участником закупки (либо соисполнителем). Участник закупки (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Пермского края является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО». | | |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача вкладышей ушных индивидуального изготовления должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней.

**Срок действия государственного контракта – по 30.09.2024г. (включительно).**