**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - туторов нижних конечностей, для обеспечения инвалидов в 2023 г.**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия)[[1]](#endnote-1)** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | **Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ[[3]](#endnote-3)** | **Начальная цена единиц работ (Изделия),****руб.** | **Гарантийный срок** | **Срок службы****(лет)4** |
| **Наименование и код работы (Изделия), по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (Изделия) при наличии по КТРУ** | **Описание****работы (изделия), (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ (Классификация технических средств реабилитации (изделий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на голеностопный сустав. Гильза на стопу и голень изготовлена из листовых термопластов. Крепление - застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 7283,33 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 2 | Тутор на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на голеностопный сустав. Гильза на стопу и голень изготовлена из листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 7786,00 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002, Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на голеностопный сустав. Гильза на стопу и голень изготовлена из листового термопласта. Крепление с помощью тканой резины, с застежкой «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 679,00 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 4 | Тутор на коленный сустав  | 32.50.22.124-00000007, Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на коленный сустав. Гильза изготовлена из пенополиуретана с трикотажным полотном и состоит из основной и двух боковых деталей, соединенных застежкой «Контакт». Металлические шины вставлены в карманы по 1 шт. на каждой детали тутора. Крепление – застежки текстильная «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 3753,00 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 5 | Тутор на коленный сустав  | 32.50.22.124-00000007, Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на коленный сустав. Гильза тутора изготовлена из листовых термопластов со смягчающим элементом. Крепление – застежки текстильная «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 5918,67 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 6 | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007, Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на коленный сустав. Гильза тутора изготовлена из листового низкотемпературного термопласта с эффектом памяти пластической формы, имеется перфорация отверстиями. Моделирование непосредственно на теле пациента. Крепление индивидуальное - застежка молния. Выполнение работ включает прием заказа по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделия, примерку, подгонку, выдачу изготовленного по индивидуальному заказу Изделия Получателям. | 11651,67 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 7 | Тутор на всю ногу  | 32.50.22.124-00000004, Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на всю ногу. Гильза на стопу и голень, и гильза на бедро соединены в замок. Изготовление из листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 8381,67 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав | 32.50.22.124-00000005, Ортез для бедра/колена | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на тазобедренный сустав. Гильза из листовых термопластов, захватывает бедро от нижней трети, область тазобедренного сустава и подвздошной кости. Крепление текстильной застежкой «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 10227,00 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 9 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 32.50.22.124-00000005, Ортез для бедра/колена | штука | Описание отсутствует |  Изготовление тутора на коленный и тазобедренный суставы. Гильза из листовых термопластов, захватывает голень от нижней трети, бедро, коленный и тазобедренный суставы и область подвздошной кости. Крепление текстильной застежкой Контакт. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 13575,33 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| 10 | Тутор косметический на голень | 32.50.22.124-00000001, Тутор косметический на голень  | штука | Описание отсутствует | Изготовление тутора на голень косметический изготавливается с целью скрытия дефекта при значительной атрофии икроножной мышцы или при не резко выраженных деформациях голени. Внутренняя форма тутора соответствует форме пораженной голени, а наружная поверхность облицовки тутора по форме соответствует здоровой ноге. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 6557,00 | 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи –приемки Работ Получателям | Не менее 1 года |
| **Начальная сумма цен единиц работ** |  **75 812 рублей 67 коп.**  |
| **Максимальное значение цены контракта**  | **1 450 000 рублей 00 копеек** |

 Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

 Работы по обеспечению Изделиями эффективно исполнены, если у Получателей полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выдача изготовленных по индивидуальному заказу Изделий (далее - Изделия) осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

 Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

 Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

 В части требований к упаковке и транспортированию, Изделия соответствуют пп. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (ссылка): «Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.».

1. **Место выполнения работ**: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров (слепков) и индивидуальных показателей Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

**Срок выполнения работ** (завершения обеспечения Получателей Изделиями) – c момента заключения Контракта Сторонами по 30.11.2023 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#endnote-ref-2)
3. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

4 В соответствии с Приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями [↑](#endnote-ref-3)