**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка брайлевских дисплеев в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации** | **Код позиции по КТРУ/ ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | Тактильный (брайлевский) дисплей автономный | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 26.20.16.190-00000008 /26.20.16.190 | Поддержка системы | ОС Windows |  | Штука | 6 |
| Наличие возможности принимать/отправлять СМС и голосовые телефонные звонки | Да |  |
| Наличие | GPS |  |
|  Bluetooth |  |
| Wi-Fi |  |
| Beidou |  |
| Glonass |  |
| Питание | От сети |  |
| От аккумулятора |  |
| Возможность подключения | Персональный компьютер/ноутбук |  |
| Мобильное утройство |  |
| Бесшовный дизайн между ячейками | Да |  |
| Наличие возможности настройки звукового оповещения для определенных событий | Ошибка заряда аккумулятора |  |
| Подключение зарядного устройства |  |
| Отключение зарядного устройства |  |
| Полный заряд аккумулятора |  |
| Наличие возможности настройки вибрационного оповещения для определенных событий | Включение устройств |  |
| Выключение устройства |  |
| Подключение зарядного устройства |  |
| Отключение зарядного устройства |  |
| Полный заряд аккумулятора |  |
| Наличие в комплекте | USB-кабель |  |
| Пакет программных драйверов |  |
| Лицензия, содержащая код активации ПО экранного доступа |  |
| Адаптер питания |  |
| Плоскопечатная инструкция на русском языке |  |
| Наличие установленного лицензионного русскоязычного программного обеспечения | Экранного доступа |  |
| Емкость аккумулятора, мАч | ≥ 10000 |  |
| Количество языков ввода текста шрифтом Брайля | ≥ 20 | Штука |
| Количество обновляемых ячеек Брайля | ≥ 10 | Штука |
| 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс | Да |  |
| Поддерживаемые способы ввода/вывода информации | Рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |
| Тип представления символов | Восьмиточечный |  |
| Возможность включения и отключения звуковых сигналов | Да |  |
| Совместимость с программами экранного доступа | JAWS |  |
| Время автономной работы | ≥ 10 | Час |
| Встроенные функции | Управление файлами |  |
| Чтение |  |
| Часы |  |
| Размер встроенной памяти | ≥ 160 | Гигабайт |
| Наличие встроенного микрофона | Да |  |
| Наличие программируемых горячих кнопок | Да |  |
| Максимальный вес | ≤ 1000 | Грамм |
| Наличие кнопок | Маршрутизация курсора |  |
| Выбор |  |
| Управление |  |
| Наличие интерфейса | Разъем USB |  |
| Комбинированный разъем стандарта 3,5 мм |  |
| mini-HDMI |  |
| Слот для SIM-карты |  |
| Наличие кнопок, позволяющих определить | Подключение к сети |  |
| Время, дата |  |
| Состояние заряда аккумулятора |  |
| Системное меню, адаптированное для управления с дисплея Брайля | Да |  |
| Переключение между настроенными языковыми таблицами Брайля | Да |  |
| Возможность восстановления системы в начальное состояние незрячим пользователем самостоятельно | Да |  |
| Наличие возможности обновления компонентов онлайн | Да |  |
| Количество ядер процессора | ≥ 4 | Штука |
| Частота процессора | ≥ 1.84 | Гигагерц |
| Оперативная память | ≥ 2 | Гигабайт |
| Наличие вибросигнала | Да |  |
| Наличие световой индикации состояния устройства | Да |  |
| Панель управления вибро-звуковой индикацией устройства | Да |  |
| Конструкция устройства | Цельная |  |
| Наличие аварийного меню | Да |  |
| Возможность войти в аварийное меню нажатием одной кнопки | Да |  |
| Расположение динамиков в верхней части корпуса | Да |  |
| Тип звука | Стереозвук |  |
| Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | ≥ 256 | Гигабайт |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*-* ***«≥ x»*** *- участником закупки* ***должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х);***

*-* ***«***≤***x»*** *- участником закупки* ***должно быть представлено значение равное или менее указанного (х).***

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***