**Приложение №1 к Извещению**

**Описание объекта закупки**

**Поставка опор в целях социального обеспечения граждан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** (**Наименование по КТРУ)** | **Тип характеристики** | **Наименование характеристики** | **Значение** | **Инструкция по заполнению характеристик по заявке** | **Кол-во, шт** |
| **Опора для ползания для детей-инвалидов****6-06-01**(32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное) | Качественная | Опора для ползания помогает отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 96 |
|  | Качественная | Высота и угол наклона опоры регулируются в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса предусмотрен мягкий упор под грудь. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | Предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | Высота крепления над полом под нагрузкой регулируется в зависимости от типоразмера и потребности получателей. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | В комплект поставки входит:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **Опора для сидения для детей-инвалидов****6-07-01** | Качественная | Опора для сидения предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, должна помогать расслаблять мышцы и снижать спастику.  | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 218 |
|  | Качественная | Опора имеет регулируемую спинку, изменяемый угол наклона подножки, фиксацию голеней, стоп. Опора снабжена регулируемым и съемным абдуктором, ремнями для фиксации ног. Грудная часть тела фиксируется креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик, прикрепляемый к подлокотникам, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук и регулировку расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | Предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Ширина и глубина сидения регулируются в зависимости от типоразмера и потребности получателей.  | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | В комплект поставки входит:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **Опора для лежания для детей-инвалидов****6-08-01**(32.50.22.129-00000014 - Устройство для тренировки координации реабилитационное | Качественная | Специализированная опора для лежания является позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект входят не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора установлена на колесах, имеющих тормоза. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 103 |
|  | Качественная | Предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | В комплект поставки входит:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **Опора для стояния для детей-инвалидов****6-09-01** | Качественная | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков вертикального положения тела. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 232 |
|  | Качественная | Изделие имеет съемные и регулируемые подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне установлен мягкий регулируемый фиксатор для предупреждения заваливания торса. Опора снабжена регулируемыми креплениями для стоп, которые могут быть поставлены в нужное положение для удержания стопы в правильном положении. Опора установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | Предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Высота столика над подножкой регулируется в зависимости от типоразмера и потребности получателей. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Качественная | В комплект поставки входит:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | Соответствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

1. Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3. Товар должен соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

«ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст).

4. Товар должен быть новым, должен быть Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободными от прав третьих лиц.

5. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст).

6. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем. Установленный настоящим пунктом Описания объекта закупки срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.