**Описание объекта закупки**

1. **Объект закупки:**

Поставка бытовых кондиционеров для нужд Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

1. **Наименование, характеристики и количество бытовых кондиционеров (далее – Товар):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара  по КТРУ | Количество, штук | Характеристики по КТРУ | Дополнительные характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| 1 | Кондиционер бытовой  ТИП 1 | 37 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система  ***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А  ***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А  ***Мощность в режиме охлаждения:***  ≥ 2 кВт  ***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 2,5 кВт  ***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да  ***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да  ***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев  ***Тип внутреннего блока:*** настенный | ***Габариты внутреннего блока:***  *Ширина****:*** не более 80,2 см  *Глубина:* не более 22,7 см  *Высота:* не более 28,95 см  ***Габариты внешнего блока:***  *Ширина:* не более 70,25 см  *Глубина:* не более 25,2 см  *Высота:* не более 53,5 см  ***Вес внешнего блока:*** не более 29 кг  ***Вес внутреннего блока:*** не более9 кг  ***Уровень шума внутреннего блока:***  не более 26 дБа  ***Уровень шума внешнего блока:***  не более 52,26 дБа  ***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 20 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 2 | Кондиционер бытовой  ТИП 2 | 15 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система  ***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А  ***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А  ***Мощность в режиме охлаждения:***  ≥ 3,5 кВт  ***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 3,5 кВт  ***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да  ***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да  ***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев  ***Тип внутреннего блока:*** настенный | ***Габариты внутреннего блока:***  *Ширина****:*** не более 80,2 см,  *Глубина:* не более 22,65 см  *Высота:* не более 29,88 см  ***Габариты внешнего блока:***  *Ширина:* не более 78,8 см  *Глубина:* не более 29,4 см  *Высота:* не более 56 см  ***Вес внешнего блока:*** не более 34 кг  ***Вес внутреннего блока:*** не более10 кг  ***Уровень шума внутреннего блока:***  не более 35 дБа  ***Уровень шума внешнего блока:***  не более 52,6 дБа  ***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 35 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 3 | Кондиционер бытовой  ТИП 3 | 7 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система  ***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А  ***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А  ***Мощность в режиме охлаждения:***  ≥ 5 кВт  ***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 5 кВт  ***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да  ***Наличие антибактериального фильтра:*** да  ***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев  ***Тип внутреннего блока:*** настенный | ***Габариты внутреннего блока:***  *Ширина****:*** не более 109 см  *Глубина:* не более 24,5 см  *Высота:* не более 32,5 см  ***Габариты внешнего блока:***  *Ширина:* не более 86 см  *Глубина:* не более 33,2 см  *Высота:* не более 65,5 см  ***Вес внешнего блока:*** не более 49 кг  ***Вес внутреннего блока:*** не более14 кг  ***Уровень шума внутреннего блока:***  не более 35 дБа  ***Уровень шума внешнего блока:***  не более 56 дБа  ***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 50 м2  ***Наличие ультрафиолетовой лампы:*** да | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 4 | Кондиционер бытовой  ТИП 4 | 3 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система  ***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А  ***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А  ***Мощность в режиме охлаждения:***  ≥ 7 кВт  ***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 7 кВт  ***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да  ***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да  ***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев  ***Тип внутреннего блока:*** настенный | ***Габариты внутреннего блока:***  *Ширина****:*** не более 110 см  *Глубина:* не более 23,7 см  *Высота:* не более 34,7 см  ***Вес внутреннего блока:*** не более15 кг  ***Габариты внешнего блока:***  *Ширина:* не более 89,3 см  *Глубина:* не более 36,5 см  Высота: не более 71 см  ***Вес внешнего блока:*** не более 53,2 кг  ***Уровень шума внутреннего блока:***  не более 40,3 дБа  ***Уровень шума внешнего блока:***  не более 60 дБа  ***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 70 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 5 | Кондиционер бытовой  ТИП 5 | 1 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система  ***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А  ***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А  ***Мощность в режиме охлаждения:***  ≥ 10 кВт  ***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 10 кВт  ***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да  ***Наличие антибактериального фильтра:*** да  ***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев  ***Тип внутреннего блока:*** настенный | ***Габариты внутреннего блока:***  *Ширина****:*** не более 132 см  *Глубина:* не более 29,8 см  *Высота:* не более 36,9 см  ***Вес внутреннего блока:***  не более26 кг  ***Габариты внешнего блока:***  *Ширина:* не более 105 см  *Глубина:* не более 34,2 см  *Высота:* не более 134 и не менее 83,7 см  ***Вес внешнего блока:*** не более 116 кг  **Вес внутреннего блока:** не более 26 кг  ***Уровень шума внутреннего блока:***  не более 45 дБа  ***Уровень шума внешнего блока:***  не более 64,5 дБа  ***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 100 м2  ***Наличие ультрафиолетовой лампы:*** да | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |

1. **Спецификация поставки Товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Этаж установки | Количество штук | | | | |
| Тип кондиционера | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Филиал № 1**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр.1 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| 2 | **Филиал № 3**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва,  2-я улица Машиностроения, д.11 | 1; 2 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | **Филиал № 4**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва,  ул. Петра Романова д.16, стр.1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | **Филиал № 6**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.2 | 1; 2 | 2 |  | 1 |  |  |
| 5 | **Филиал № 13**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, ул. Кусковская, д. 9 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | **Филиал № 18**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | **Филиал № 27**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
| 8 | **Филиал № 34**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 3 | 2 | 9 | 3 |  |  |  |
| 9 | **Филиал № 38**  Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр. 1 | 6 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Государственное учреждение - **Московское региональное отделение** Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр. 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | РФ, г. Москва, ул. Сивашская, д. 7,  стр. 1 | 1 | 18 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | **37** | **15** | **7** | **3** | **1** |

|  |
| --- |
| 1. **Условия и порядок поставки** |
| **Условия поставки**  Срок поставки Товара: Не более 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта  Поставка Товара должна включать:  - доставку Товара по адресам Заказчика, указанным в п 3 настоящего описания;  - погрузо-разгрузочные работы;  - подъем на этаж к месту установки;  - установку и пуско-наладку, включая расходные материалы в необходимом ассортименте и количестве.  Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в эксплуатации, ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, деталей, не были восстановлены потребительские свойства).  Товар должен быть не ранее 2022 года изготовления.  Поставка Товара должна осуществляться одной партией в рабочие дни с 9:00 до 17:00 МСК по адресам Заказчика в количестве, указанном в п. 3 настоящего описания.  При установке Товара должны быть предусмотрены следующие условия:  - прокладка трассы длиной до 75 м;  - отвод конденсата в систему канализации (случае невозможности отвода (движения) жидкости (конденсата) силой собственной тяжести;  - перепад высот между внутренним и внешним блоками от 4 до 15 м.  Вместе с поставкой Товара поставщик должен предоставить техническую документацию, содержащую информацию, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».  **Порядок поставки**  В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта поставщик должен согласовать с Заказчиком график доставки Товара по адресам Заказчика, с указанием даты, времени доставки и предполагаемой даты установки Товара.  В случае изменения согласованного с Заказчиком графика поставки поставщик должен не позднее чем за 2 рабочих дня до даты поставки сообщить о таком факте Заказчику.  Поставщик в соответствии с согласованным графиком поставки должен осуществить доставку Товара по адресам Заказчика.  Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты доставки Товара на конкретный адрес осуществляет проверку доставленного Товара на предмет соответствия установленным требованиям.  В случае выявления несоответствия доставленного Товара установленным требованиям замена такого Товара должна производиться силами и за счет поставщика в срок не более 5 рабочих дней с даты направления мотивированного отказа в приемке Товара и подписания представителем Заказчика транспортной накладной.  В случае если доставленный Товар соответствует установленным требованиям Заказчик (представитель Заказчика) подписывает транспортную накладную.  Установка и пуско-наладка должны производиться по адресам доставки Товара в соответствии с согласованным графиком только после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) транспортной накладной.  Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика после его установки, пуско-наладки и проверки Товара на его работоспособность.  Товар должен соответствовать требованиям:  - ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2012 г. № 392-ст);  - требованиям энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131«О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. |
| 1. **Условия и порядок оплаты** |
| Оплата производится Заказчиком по факту поставки по безналичному расчету на основании выставленного поставщиком счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке |