**Описание объекта закупки**

1. **Объект закупки:**

Поставка бытовых кондиционеров для нужд Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

1. **Наименование, характеристики и количество бытовых кондиционеров (далее – Товар):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Количество, штук | Характеристики по КТРУ | Дополнительные характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| 1 | Кондиционер бытовой ТИП 1 | 37 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А***Мощность в режиме охлаждения:***≥ 2 кВт***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 2,5 кВт***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев***Тип внутреннего блока:*** настенный  | ***Габариты внутреннего блока:****Ширина****:*** не более 80,2 см*Глубина:* не более 22,7 см*Высота:* не более 28,95 см***Габариты внешнего блока:****Ширина:* не более 70,25 см*Глубина:* не более 25,2 см*Высота:* не более 53,5 см***Вес внешнего блока:*** не более 29 кг***Вес внутреннего блока:*** не более9 кг***Уровень шума внутреннего блока:*** не более 26 дБа***Уровень шума внешнего блока:*** не более 52,26 дБа***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 20 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 2 | Кондиционер бытовой ТИП 2 | 15 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А***Мощность в режиме охлаждения:***≥ 3,5 кВт***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 3,5 кВт***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев***Тип внутреннего блока:*** настенный  | ***Габариты внутреннего блока:****Ширина****:*** не более 80,2 см,*Глубина:* не более 22,65 см*Высота:* не более 29,88 см***Габариты внешнего блока:****Ширина:* не более 78,8 см*Глубина:* не более 29,4 см*Высота:* не более 56 см***Вес внешнего блока:*** не более 34 кг ***Вес внутреннего блока:*** не более10 кг***Уровень шума внутреннего блока:*** не более 35 дБа***Уровень шума внешнего блока:*** не более 52,6 дБа***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 35 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 3 | Кондиционер бытовой ТИП 3 | 7 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А***Мощность в режиме охлаждения:***≥ 5 кВт***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 5 кВт***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да***Наличие антибактериального фильтра:*** да***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев***Тип внутреннего блока:*** настенный  | ***Габариты внутреннего блока:****Ширина****:*** не более 109 см*Глубина:* не более 24,5 см*Высота:* не более 32,5 см***Габариты внешнего блока:****Ширина:* не более 86 см*Глубина:* не более 33,2 см*Высота:* не более 65,5 см***Вес внешнего блока:*** не более 49 кг***Вес внутреннего блока:*** не более14 кг***Уровень шума внутреннего блока:*** не более 35 дБа***Уровень шума внешнего блока:*** не более 56 дБа***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 50 м2***Наличие ультрафиолетовой лампы:*** да | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 4 | Кондиционер бытовой ТИП 4 | 3 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А***Мощность в режиме охлаждения:***≥ 7 кВт***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 7 кВт***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да***Наличие фильтров тонкой очистки воздуха:*** да***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев***Тип внутреннего блока:*** настенный  | ***Габариты внутреннего блока:****Ширина****:*** не более 110 см*Глубина:* не более 23,7 см*Высота:* не более 34,7 см***Вес внутреннего блока:*** не более15 кг***Габариты внешнего блока:****Ширина:* не более 89,3 см*Глубина:* не более 36,5 смВысота: не более 71 см***Вес внешнего блока:*** не более 53,2 кг***Уровень шума внутреннего блока:*** не более 40,3 дБа***Уровень шума внешнего блока:*** не более 60 дБа***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 70 м2 | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |
| 5 | Кондиционер бытовой ТИП 5 | 1 | ***Вид кондиционера:*** сплит-система***Класс энергоэффективности (в режиме нагрева):*** не ниже А***Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения:*** не ниже А***Мощность в режиме охлаждения:***≥ 10 кВт***Мощность в режиме нагрева:*** ≥ 10 кВт***Наличие фильтров грубой очистки воздуха:*** да***Наличие антибактериального фильтра:*** да***Режим работы кондиционера:*** охлаждение, обогрев***Тип внутреннего блока:*** настенный  | ***Габариты внутреннего блока:****Ширина****:*** не более 132 см*Глубина:* не более 29,8 см*Высота:* не более 36,9 см***Вес внутреннего блока:*** не более26 кг***Габариты внешнего блока:****Ширина:* не более 105 см*Глубина:* не более 34,2 см*Высота:* не более 134 и не менее 83,7 см***Вес внешнего блока:*** не более 116 кг**Вес внутреннего блока:** не более 26 кг***Уровень шума внутреннего блока:*** не более 45 дБа***Уровень шума внешнего блока:*** не более 64,5 дБа***Обслуживаемая площадь:*** ≥ 100 м2***Наличие ультрафиолетовой лампы:*** да  | Особенность мест установки и размер обслуживаемой площади |

1. **Спецификация поставки Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Этаж установки | Количество штук |
| Тип кондиционера |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Филиал № 1**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр.1 | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   |
| 2 | **Филиал № 3**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д.11 | 1; 2 |   |   | 1 |   | 1 |
| 3 | **Филиал № 4**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, ул. Петра Романова д.16, стр.1  | 2 | 2 | 3 |   |   |   |
| 4 | **Филиал № 6**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.2 | 1; 2 | 2 |   | 1 |   |   |
| 5 | **Филиал № 13**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, ул. Кусковская, д. 9 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |
| 6 | **Филиал № 18**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |
| 7 | **Филиал № 27**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |
| 8 | **Филиал № 34**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 3 | 2 | 9 | 3 |   |   |   |
| 9 | **Филиал № 38**Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр. 1 | 6 |   | 1 |   |   |   |
| 10 | Государственное учреждение - **Московское региональное отделение** Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, стр. 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |
|  | РФ, г. Москва, ул. Сивашская, д. 7, стр. 1 | 1 | 18 |   |   |   |   |
| **Итого** | **37** | **15** | **7** | **3** | **1** |

|  |
| --- |
| 1. **Условия и порядок поставки**
 |
| **Условия поставки**Срок поставки Товара: Не более 30 рабочих дней с момента заключения государственного контрактаПоставка Товара должна включать:- доставку Товара по адресам Заказчика, указанным в п 3 настоящего описания;- погрузо-разгрузочные работы;- подъем на этаж к месту установки;- установку и пуско-наладку, включая расходные материалы в необходимом ассортименте и количестве. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в эксплуатации, ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, деталей, не были восстановлены потребительские свойства).Товар должен быть не ранее 2022 года изготовления.Поставка Товара должна осуществляться одной партией в рабочие дни с 9:00 до 17:00 МСК по адресам Заказчика в количестве, указанном в п. 3 настоящего описания.При установке Товара должны быть предусмотрены следующие условия:- прокладка трассы длиной до 75 м;- отвод конденсата в систему канализации (случае невозможности отвода (движения) жидкости (конденсата) силой собственной тяжести;- перепад высот между внутренним и внешним блоками от 4 до 15 м.Вместе с поставкой Товара поставщик должен предоставить техническую документацию, содержащую информацию, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».**Порядок поставки** В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта поставщик должен согласовать с Заказчиком график доставки Товара по адресам Заказчика, с указанием даты, времени доставки и предполагаемой даты установки Товара.В случае изменения согласованного с Заказчиком графика поставки поставщик должен не позднее чем за 2 рабочих дня до даты поставки сообщить о таком факте Заказчику.Поставщик в соответствии с согласованным графиком поставки должен осуществить доставку Товара по адресам Заказчика.Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты доставки Товара на конкретный адрес осуществляет проверку доставленного Товара на предмет соответствия установленным требованиям.В случае выявления несоответствия доставленного Товара установленным требованиям замена такого Товара должна производиться силами и за счет поставщика в срок не более 5 рабочих дней с даты направления мотивированного отказа в приемке Товара и подписания представителем Заказчика транспортной накладной. В случае если доставленный Товар соответствует установленным требованиям Заказчик (представитель Заказчика) подписывает транспортную накладную.Установка и пуско-наладка должны производиться по адресам доставки Товара в соответствии с согласованным графиком только после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) транспортной накладной. Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика после его установки, пуско-наладки и проверки Товара на его работоспособность.Товар должен соответствовать требованиям:- ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2012 г. № 392-ст);- требованиям энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131«О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. |
| 1. **Условия и порядок оплаты**
 |
| Оплата производится Заказчиком по факту поставки по безналичному расчету на основании выставленного поставщиком счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке |