Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Техническое задание | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр | | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 |
| 1 | 23-01-02-02 | | Кресло-туалет | 32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | б/о | шт | Наименование | качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Максимальная ширина сидения | количественная | ≥ | 35 | ≤ | 56 | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 55 | ≤ | 135 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Электропривод сиденья | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Фиксированные | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | Нескладная | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | Да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие колес | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество размеров изделия, определяемых по ширине сидения | количественная | 5 | | | | шт | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | 23-01-01-02 | | Кресло-туалет | 32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | б/о | шт | Наименование | качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Максимальная ширина сидения | количественная | ≥ | 35 | ≤ | 56 | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 55 | ≤ | 135 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Электропривод сиденья | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Откидные | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | Нет | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | Нескладная | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | Да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | Да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Наличие колес | качественная | Да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество размеров изделия, определяемых по ширине сидения | количественная | 5 | | | | шт | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Кресла-стулья с санитарным оснащением отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к маркировке и упаковке**

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям. Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации».

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки товара**

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.