**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка средств опоры для детей в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 84 | сантиметр |
| Вес Получателя | 9,2 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 2 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 88 | сантиметр |
| Вес Получателя | 13 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 3 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 90 | сантиметр |
| Вес Получателя | 12 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 4 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 92 | сантиметр |
| Вес Получателя | 11 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 5 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 94 | сантиметр |
| Вес Получателя | 13 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 6 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 100 | сантиметр |
| Вес Получателя | 12 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки, ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 7 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида | Штука | 1 |
| Объем бедер Получателя | 81 | сантиметр |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Подголовник | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Подножки | наличие |  |
| Ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 8 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 90 | сантиметр |
| Вес Получателя | 12 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Подголовник | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Подножки | наличие |  |
| Ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| 9 | Опора для стояниядля детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида | Штука | 1 |
| Рост Получателя | 136 | сантиметр |
| Вес Получателя | 36 | килограмм |
| Положение наклона вперед-назад - комбинированный | наличие |  |
| Регулировка угла наклона | система газовых пружин | да |
| Держатель спинки | наличие |  |
| Подлокотники | наличие |  |
| Абдуктор и/или разделитель для ног | наличие |  |
| Боковые упоры для груди | наличие |  |
| Упоры для коленей | наличие |  |
| Упор для таза | наличие |  |
| Подножки | наличие |  |
| Ремень для груди | наличие |  |
| Ремень для таза | наличие |  |
| Столик | наличие |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2023ISO 10993-10-2023 |  |
| **ИТОГО:** |  | **9** |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

***По всем характеристикам должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***