Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации – телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см в 2024 году.

1. Требования к количеству.

Количество изделий: 300 шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст» (п. 4.9.6).

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
| 1. | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 18-01-01-2 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.  Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см (не менее 32 дюйма) (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Формат экрана 16:9.  Частота обновления не менее 50 Гц (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Класс энергетической эффективности «А» и выше (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C.  Количество принимаемых каналов не менее 30 (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Телетекст с памятью не менее 10 страниц (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Наличие разъёмов для наушников.  Мощность звука не менее 2 Вт (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Акустическая система не менее одного динамика (*участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель*).  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Меню должно быть на русском языке.  Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | шт. | 300 |
| Итого: | | | | | | 300 |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.