**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка средств автотранспортных специального назначения - транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для получателей

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Описание объекта закупки**

Средства автотранспортные специального назначения - транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенных для получателей (далее – Товар, транспортное средство):

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног – 2 шт.;

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги – 3 шт.;

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций правой ноги – 4 шт.

**Итоговое количество**: 9 штук.

**Место поставки (доставки, выдачи) товара:**

Передача (выдача) транспортного средства Получателю осуществляется со складов Поставщика (Представителя Поставщика) на территории города Омска.

**Срок поставки товара:**

Срок поставки Товара получателям: с даты получения от Заказчика реестра направлений по **11 декабря 2024 года.**

**Период поставки товара в Омскую область:**

Не позднее 2 декабря 2024 года.

**Описание, технические характеристики объекта закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики транспортного средства** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства  | М1 |
| 2 | Экологический класс | **≥** 2 |
| 3 | Трансмиссия | Механическая |
| 4 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 5 | Расположение двигателя  | Переднее поперечное |
| 6 | Тип кузова | Цельнометаллический, несущий  |
| 7 | Количество дверей  | **≥** 4 |
| 8 | Количество мест для сидения первый ряд | **≥**2 |
| 9 | Количество мест для сидения второй ряд | **≥** 3 |
| 10 | Тип двигателя  | Четырехтактный; с искровым зажиганием, бензиновый  |
| 11 | Двигатель внутреннего сгорания - рабочий объем цилиндров | **≥** 1500 см3 |
| 12 | Двигатель внутреннего сгорания - количество цилиндров  | **≥** 4 |
| 13 | ТопливоБензин с октановым числом | **≥ 92** |
| 14 | Система питания (тип) | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 15 | Срок эксплуатации | **≥** 7 Лет |
| 16 | Оборудование транспортного средства | Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» - наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей)  |

\* Обоснование внесения дополнительных характеристик в описание объекта закупки:

- Категория транспортного средства M1 – необходимость приобретения транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые автомобили).

- Тип кузова - цельнометаллический, несущий – обеспечение безопасности пассажиров и водителя.

- Оборудование транспортного средства соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011) и/или постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, выданной Бюро медико-социальной экспертизы.

- Срок эксплуатации не менее 7 лет - в соответствии с Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства от 15.05.2006 № 286.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортировке,**

**к качеству, функциональным характеристикам Товара**

Средство автотранспортное специального назначения должно соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Соответствие Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

Соответствие ОКПД2 – 29.10.59.390 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Транспортное средство должно быть легковыми.

Транспортное средство должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не быть восстановленным, без осуществления замены составных частей, без восстановления потребительских свойств, должно быть свободным от прав третьих лиц, не должно иметь недостатков или дефектов (брака), связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Транспортное средство, предназначенное для получателя с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (левой ноги, правой ноги, обеих ног) должно быть оборудовано адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика.

Адаптированные органы управления должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Органы управления транспортного средства, адаптированные для получателя с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в режиме промышленной сборки.

Транспортное средство должно быть заправлено бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.

**Документы, передаваемые вместе с транспортным средством:**

• гарантийный талон на транспортное средство;

• копия выписки из электронного паспорта транспортного средства;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации транспортного средства;

• договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем об обеспечении транспортным средством, который составляется в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем;

• копия одобрения типа транспортного средства или копия заключения об оценке типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей);

• комплект дополнительных документов, необходимых для регистрации транспортного средства в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при необходимости);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортных средств.

**Требования к документам**, подтверждающим соответствие транспортных средств установленным требованиям:

одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или заключение об оценке типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

В одобрении типа транспортного средства или заключении об оценке типа транспортного средства должно быть указание на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей).

**Перечень работ по предпродажной подготовке транспортных средств**, включенных в цену контракта:

- мойка наружной части транспортного средства;

- проверка наличия механических повреждений поверхности кузова. При необходимости устранение мелких повреждений кузова и лакокрасочного покрытия;

- проверка внешнего вида и ровности обивки салона;

- проверка наличия инструмента, комплектующих изделий и установка их на место;

- проверка и при необходимости зарядки аккумуляторной батареи. Проверка правильности и надежности ее крепления;

- проверка плотности, уровня и при необходимости доведения до нормы: охлаждающей жидкости; жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; масла в рулевом механизме; масла в картере двигателя; масла в коробке передач; жидкости в бачке омывателя стекол;

- проверка крепления колес, рулевого управления, ходовой части, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы.

**Требования к предоставлению гарантии качества Товара:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик предоставляет Получателю гарантии на Товар в соответствии с условиями, указанными в сервисной книжке.

Срок гарантии на поставленное транспортное средство составляет **36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега** (в зависимости от того, что наступит раньше), со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой на товар на отдельные его комплектующие изделия и элементы срок гарантии **составляет 12 (двенадцать) месяцев** вне зависимости от пробега. На дополнительное оборудование, срок гарантии составляет **6 (шесть) месяцев**, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного Товара.

Расходы на гарантийное обслуживание товара в гарантийный срок несет Поставщик.

В период гарантийного срока Поставщик (Представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком Заказчику, находящихся в г. Омске.

Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах сервисных центров (возможно предоставление данных из сервисной документации).

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения Получателем правил эксплуатации и обслуживания.

Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика либо представителя Поставщика, то все расходы Поставщика (Представителя Поставщика), связанные с этим, относятся на счет Получателя и оплачиваются отдельно.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать **60 (шестьдесят) календарных дней** со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком

Составил:

Начальник отдела организации

страхования профессиональных рисков Е.А. Блискунова