**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание**

**Предмет закупки:** поставка легковых автомобилей с адаптированными органами управления в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 г.

**Наименование товара:** Легковой автомобиль МКПП.

**Требования к условиям поставки:**

**\***Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

**\***Качество и маркировка Товара соответствуют обязательным требованиям, предусмотренным к данному виду Товара.

**\***Автомобиль легковой.

**\***Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не прошедший ремонт, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

**\***Год выпуска автомобиля не ранее 2024 года.

**\***Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 (с изменениями и дополнениями) «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

**\***Автомобили соответствуют Коду 29.10.59.390 по Общероссийскому классификатору ОКПД 2 ( ОК 034-2014), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042 (с изменениями и дополнениями).

Поставляемые автомобили соответствуют "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" в части:

*«4.1.1 Действие рабочей и запасной тормозных систем при торможении должно быть адекватным воздействию на орган управления тормозной системы.*

*4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.*

*4.3.5 Внешние световые приборы КТС должны быть работоспособны.*

*4.4.1 КТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.*

*4.5.1 КТС должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя КТС.*

*4.7.1 Места для сидения в КТС, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на момент выпуска КТС в обращение.*

*4.10.1 Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на КТС, оснащенных такими средствами, должны соответствовать работоспособному состоянию КТС. Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.*

*4.12.1 Идентификационный номер, нанесенный на КТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это КТС.»*

\*Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног) по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

**\***Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом.

\*Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

\*Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

-выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля с устройством ручного управления;

- копия одобрения типа транспортного средства и/или заключения об оценке типа транспортного средства;

-копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног) или сертификата соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе транспортного средства;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- руководство по эксплуатации специального оборудования;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног) или сертификат соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе транспортного средства.

**Требования к количеству Товара.**

Количество поставляемых автомобилей –5 шт.

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**
   1. Гарантийный срок на Товар должен составлять 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.
   2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега с даты подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем.
   3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.
   4. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
   5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.
   6. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
   7. Срок службы - не менее 7 лет или 120 тыс. км пробега (что наступит ранее)
2. **Технические требования к автомобилям. Комплектация.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) | | Наименование товара  в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП)2 | Технические характеристики и описание товара, в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ3 | Количество, объем (шт.) | Начальная (максимальная) цена за шт. Товара, руб. |
| Наименование и код товара по КТРУ/ОКПД2 | Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ |
| 1 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки ОКПД 2, код 29.10.59.3901 | - | легковой автомобиль МКПП | Предназначение:  Автомобиль предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций с различными уровнями поражений (без обеих ног)  Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова: - седан, хетчбэк, универсал;  Количество дверей ≥ 4 шт.;  Колесная формула/ведущие колеса: 4х2/передние;  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;  Расположение двигателя: переднее поперечное;  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия (тип): механическая;  Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92 | 1 | 1 122 000,00 |
| 2 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки ОКПД 2, код 29.10.59.3901 | - | легковой автомобиль МКПП | Предназначение:  Автомобиль предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций с различными уровнями поражений (без правой ноги)  Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова: - седан, хетчбэк, универсал;  Количество дверей ≥ 4 шт.;  Колесная формула/ведущие колеса: 4х2/передние;  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;  Расположение двигателя: переднее поперечное;  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия (тип): механическая;  Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92 | 3 | 1 120 000,00 |
| 3 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки ОКПД 2, код 29.10.59.3901 | - | легковой автомобиль МКПП | Предназначение:  Автомобиль предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций с различными уровнями поражений (без левой ноги)  Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова: - седан, хетчбэк, универсал;  Количество дверей ≥ 4 шт.;  Колесная формула/ведущие колеса: 4х2/передние;  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная;  Расположение двигателя: переднее поперечное;  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия (тип): механическая;  Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92 | 1 | 1 117 333,33 |
|  | Итого: количество товара – 5 шт, начальная (максимальная) цена контракта – 5 599 333 руб.33 коп | | | | | |

**Место доставки товара** – РФ, Кировская область, склад Поставщика (представителя Поставщика) в г. Кирове.

**Срок поставки товара** – с 09.01.2025г. по 18.04.2025 г.

**Срок выдачи товара Получателям -** с момента доставки товара на склад Поставщика (представителя Поставщика) по 30.04.2025 г.

**Срок действия Контракта** – по 30.05.2025 г.

**Гарантийный срок -** 36 месяцев или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) после подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем

**Срок службы** - не менее 7 лет или 120 тыс. км пробега (что наступит ранее)

1 В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 - 29.10.59.390

2 Наименование изделия в техническом задании связано с потребностью Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в программах реабилитации пострадавших.

3 При отсутствии в каталоге товара, работы, услуги соответствующей позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ. В техническом задании используются требования к объекту закупки, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации.