**II. Описание объекта закупки**

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара  | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик\* | Кол-во,(шт.) |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим.Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см (не менее 32 дюйма). Формат экрана16:9.Частота обновления не менее 50 Гц. Класс энергетической эффективности «А» и выше.Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C.Количество принимаемых каналов не менее 30 Телетекст с памятью не менее 10 страниц Наличие разъемов для наушников.Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Метод измерения»).Меню должно быть на русском языке.Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».Упаковка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнений во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. | 145 |
| 5 |

Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок службы составляет 7 (Семь) лет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

\* На основании пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145, Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.