*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (Вспомогательное электронное средство ориентации) в 2025г.

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Количество (шт.) |
| 1 | 23.2-01-01 Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходомКТРУ: 26.20.13.000-00000018Вспомогательное электронное средство ориентации | Возможность вывода информации на Брайлевский дисплей | Да | 6 |
| Возможность загрузки изображений в память устройства | Да |
| Возможность настройки устройства через мобильное приложение | Да |
| Возможность оповещения с помощью виброзвуковых сигналов о препятствиях | Да |
| Возможность подключения к устройству беспроводных наушников по Bluetooth | Да |
| Возможность подключения проводных наушников | Да |
| Возможность регулировки громкости речевых сообщений | Да |
| Количество ядер процессора | ≥ 4 шт. |
| Наличие в комплекте | Зарядное устройство |
| Инструкция, напечатанная шрифтом Брайля |
| Плоскопечатная инструкция |
| Проводные наушники |
| Ремни для крепления |
| Электронное устройство Умный помощник для незрячих |
| Наличие встроенных устройств | Видеокамера |
| Лазерный датчик |
| Микрофон |
| Светодиодная подсветка объектов |
| Ультразвуковой датчик |
| Наличие интерфейса | Bluetooth |
| Wi-Fi |
| Комбинированный разъем стандарта 3,5 мм |
| Разъем USB-type C |
| Наличие функции распознавания людей по предварительно загруженным изображениям в память устройства | Да |
| Наличие функции распознавания окружающих предметов и объектов | Да |
| Наличие функции тактильной обратной связи при переключении режимов работы | Да |
| Объем оперативной памяти | ≥ 2 и < 4 Гигабайт |
| Режим работы |  Режим включения новых лиц |
| Режим непрерывного распознавания лиц людей (автоматический режим) |
| Режим определения расстояния до объекта |
| Режим поиска устройства |
| Режим распознавания объектов |
| Режим ультразвукового датчика и лазерного дальномера |
| Режим фонарика (автоматический режим) |

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара**
 |
| Поставка Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 15.12.2025, включительно. |
| 1. **Срок поставки товара**
 |
| Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н.  |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»Вспомогательное электронное средство ориентации должно соответствовать требованиям следующих стандартов: -ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;-ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;-ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем: - паспорта Получателя; - Направления на получение Товара. Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать: - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н; - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам; - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре. В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)). В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |