**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2025 году телевизоров с телетекстом** **для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см Количество - 204 шт.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами** предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации. На каждом телевизоре нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. Телевизор упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок - составляет 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку годности Товара | | | | | | | Кол-во  (шт.) | |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | |  | |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1** | **18-01-01**  **КОЗ 01.28.18.01.01.02** | 26.40.20.122- Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью /26.40.20.122-00000007- Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор жидкокристал-лический. | Описание телевизора |  |  | **201** | |
| Телевизор жидкокристаллический с телетекстом обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й и 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст.  Формат экрана 16:9.  Поддержка стандартов DVB-T2, DVB-C.  Наличие разъемов для наушников.  Меню на русском языке. |  |
| Комплект поставки | Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |  |  | |
| Диагональ телевизора |  | ≥80см (≥32 дюйма). |
| Частота обновления |  | ≥50 ГЦ |
| Класс энергетической эффективности |  | «А» и выше |
| Количество принимаемых каналов |  | ≥30 |
| Мощность звука |  | ≥2 Вт |
| Акустическая система |  | ≥1 динамик |
| Телетекст с памятью |  | ≥10 страниц |
| 2 | **18-01-01**  **КОЗ 01.29.18.01.01.02** | 26.40.20.122- Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью /26.40.20.122-00000007- Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор жидкокристал-лический. | Описание телевизора |  |  | **3** | |
| Телевизор жидкокристаллический с телетекстом обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й и 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст.  Формат экрана 16:9.  Поддержка стандартов DVB-T2, DVB-C.  Наличие разъемов для наушников.  Меню на русском языке. |  |
| Комплект поставки | Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |  |  | |
| Диагональ телевизора |  | ≥80см (≥32 дюйма). |
| Частота обновления |  | ≥50 ГЦ |
| Класс энергетической эффективности |  | «А» и выше |
| Количество принимаемых каналов |  | ≥30 |
| Мощность звука |  | ≥2 Вт |
| Акустическая система |  | ≥1 динамик |
| Телетекст с памятью |  | ≥10 страниц |
| Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7 (Семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | | | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми – до 20.01.2025 г.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 20 (Двадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

**Срок действия государственного контракта** **– по 25.12.2025 года (включительно).**