*Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2025 году электронных ручных видеоувеличителей.

**Сведения об объекте закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)** | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **КОЗ** | **Количество** | **Ед. измерения** | **Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках товара** | | | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения** |  |
| Видеоувеличитель | 13-01-02  Электронный ручной видеоувеличитель | 26.40.33.190/  28.99.39.190-00000282/  01.28.13.01.02 | 40 | Шт. | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 10 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес | ≤ 0.3 | килограмм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Возможность регулировки | Яркость изображения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Интерфейс | Слот для SD-карты;  Разъём для наушников |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество цветовых режимов | ≥ 15 | штука | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | час | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие дополнительных функций | Стоп кадр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие экрана | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер диагонали экрана | **≥** 3 и < 5 | Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенных динамиков | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип питания | От сети;  от аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие кнопок управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветная HD камера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать законодательству и государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия;

* ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;
* ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказ Минтруда России от 05.03.2021 N 107н (ред. от 21.06.2023) "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2021 N 63022) и составлять 7 (Семь) лет с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Сырье и материалы для изготовления электронных ручных видеоувеличителей должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

**Требование к упаковке технического средства реабилитации**

Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на устройство в доступном для осмотра месте.

На товаре должны быть нанесены товарный знак, установленный для поставщика, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждый видеоувеличитель должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**Требования к сроку и (или) объему**

**предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок Товара 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта приема-передачи Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей специальными устройствами для оптической коррекции слабовидения осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей". При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней.

**Требования к порядку поставки товаров**

В комплект поставки Товара должны входить: Товар в соответствующей модификации с комплектующими, указанными в техническом задании, инструкция для пользователя Товаром на русском языке, гарантийный талон.