**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Наименование объекта закупки:** Поставка транспортных средств в 2024 году в целях социального обеспечения получателей.
2. **Место поставки товара:** передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в городе Тюмень, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.
3. **Срок поставки товара:** до 01 декабря 2024 года.
4. **Количество поставляемых товаров:** автомобили в количестве **15** шт., в том числе оборудованы средствами управления (адаптивными органами управления) для Получателей с различными видами патологий нижних конечностей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2 /КОЗ** | **Автомобили, оборудованные средствами управления для Получателей с различными видами патологий нижних конечностей:** | **Количество (шт.)** |
| 1 | 29.10.59.390/  01.29.24.03.03 | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 7 |
| 2 | 29.10.59.390/  01.29.24.02.03 | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 1 |
| 3 | 29.10.59.390/  01.29.24.04.03 | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 7 |

**5. Условия поставки товара:** Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 (ред. 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) ОКПД 2 29.10.59.390 поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не ранее 2024 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Соответствие автомобилей установленным требованиям должно быть подтверждено документами:

**-** одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или заключения об оценке типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 (ред. 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног) в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Правил, либо Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, в объеме не менее 5 литров.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- *выписка из системы электронных паспортов транспортных средств, оформленного в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 №122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники»;*

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства, выданного в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или заключения об оценке типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 (ред. 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног) в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля»;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Не позднее 3 дней с момента поступления автомобилей, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобилей на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобилей до даты выдачи Получателю.

Поставка осуществляется на основании Направления, выдаваемого Заказчиком.

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.Требования к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Количество дверей | Не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | Не менее 2 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4\*2/передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Тип коробки передач | С автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | Не менее 1500 и не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011, ПП от 12.05.2022 № 855 |
| 11 | Тип кузова | Цельнометаллический, седан |
| 12 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |

**7. Гарантийный срок:** гарантия на Товар должна составлять **не менее 36** (тридцати шести) месяцев или **не менее 100 000** (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

**8. Требования к гарантии:** в соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**9. Требования к качеству Товара:** условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приемки-передачи Товара.