Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки.**

**Техническое задание**

**Поставка автомобилей в целях социального обеспечения граждан в 2024 году**

 Источник финансирования: средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

 **Общее количество поставляемых автомобилей – 6 штук, из них:**

- КОЗ 01.29.24.02.03; 5 штук; Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги, с механической трансмиссией);

- КОЗ 01.29.24.03.03; 1 штука; Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги, с механической трансмиссией);

 - ОКВЭД 2: 29.10.5;

 - ОКПД 2: 29.10.59.390

 На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1604 от 29.12.2014 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством».

 **1.** **Условия поставки:**

 1.1 Автомобили должны быть легковыми.

 1.2 Автомобили должны быть новыми.

 1.3 Автомобили должны быть изготовлены не ранее 2024 года.

 1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

 1.5 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

 1.6 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

 1.7 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 1.8 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

 **2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

 **3. Документы, передаваемые вместе с Товаром**

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства и/или Заключение об оценке типа

транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги), если адаптированные

органы управления не сертифицированы в составе автомобиля;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

 **4. Требования к техническим характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги, с механической трансмиссией)*Указывается производитель и страна происхождения* | Категория автомобиля | М1 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 5 |
| Тип кузова | седан или хэтчбек, или лифтбек, или универсал  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Количество дверей | не менее 4 шт. | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Трансмиссия (тип) | механическая | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500, но не более 1800 см3 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;специальные средства управления (адаптированные органы управления) | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Топливо | бензин  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги, с механической трансмиссией)*Указывается производитель и страна происхождения* | Категория автомобиля | М1 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 1 |
| Тип кузова | седан или хэтчбек, или лифтбек, или универсал  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Количество дверей | не менее 4 шт. | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Трансмиссия (тип) | механическая | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500, но не более 1800 см3 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;специальные средства управления (адаптированные органы управления) | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Топливо | бензин  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| *ИТОГО:* | 6 |

 **5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

 5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

 5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

 5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

 5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

 5.5 Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

 **6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара**

 6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

 6.2 Качество и маркировка Товара должно соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным к данному виду Товара.

 6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Актов сдачи-приемки Товара.

 **7. Место, объем и срок (период) поставки**

 Место поставки товара: Российская Федерация, г. Орел, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

 Передача автомобиля Получателю должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Орёл, при предоставлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

 Срок поставки Товара получателям: по 01 ноября 2024 года включительно.