Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**Поставка технических средств реабилитации - кресел-колясок в пользу граждан в целях их социального обеспечения[[1]](#footnote-2).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-3)** | **Позиция в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)[[3]](#footnote-4)** | **Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара[[4]](#footnote-5)** | | | **Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению Товара** | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения хар-ки** |
| 1 | **7-01-03**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-03**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение получателя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.  Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с получателем в неподвижном состоянии.  Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.  Маркировка кресла-коляски должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер данного кресла-коляски.  - рекомендуемую максимальную массу получателя.  Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.  Место поставки: Ивановская область  Срок поставки: срок поставки Товара в Ивановскую область: в течение 5 дней со дня заключения контракта.  Срок поставки Товара Получателям: до «01» октября 2025 года. Поставка осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, – 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, а в случае обращения Получателя по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара - в день обращения Получателя.  Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.  Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: который будет определен по результатам закупки для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.  **Требования к пункту выдачи Товара.**  Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.  Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения человека должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.  Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.  Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.  Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения и, в том числе колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.  Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | да |  |  |
| 2. | **7-02-03** Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000004  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-03**  Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Да |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | нет |  |  |
| 3. | **7-02-04** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-04**  Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Да |  |  |
| 4. | **7-01-04**  Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-04**  Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Да |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 5. | **7-01-06**  Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-06**  Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | нет |  |  |
| 6. | **7-02-07**  Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-07**  Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 7. | **7-02-08**  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-08**  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 | килограмм |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 8. | **7-01-07**  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-07**  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом. |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 9. | **7-05-01**  Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000040  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-05-01**  Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | Нескладная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 51 | сантиметр |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 65  и  ≤ 102 | килограмм |  |
| 5. Назначение | комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| 11. Фиксация туловища | Да |  |  |
| 10 | **7-01-05**  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-01-05**  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  | Штука |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Комнатная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Да |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 11 | **7-02-06**  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-06**  Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  | Штука |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Нет |  |  |
| 7. Откидная спинка | Да |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  | Штука |
| 12 | **7-02-05**  Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | [30.92.20.000-00000039](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=98550&backUrl=)  Кресло-коляска механическая | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **7-02-05**  Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |  |
| 2. Конструкция | складная |  |  |
| 3. Максимальная ширина сиденья | ≥ 46  и  ≤ 55 |  |  |
| 4. Максимальный вес пациента | ≥ 113  и  ≤ 200 |  |  |
| 5. Назначение | Прогулочная |  |  |
| 6. Наличие подголовника | Да |  |  |
| 7. Откидная спинка | Нет |  |  |
| 8. Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
| 9. Рычажный привод | Нет |  |  |
| 10. Тип управления | Пациентом |  |  |
| Сопровождающий |  | В случае невозможности Получателя самостоятельно управлять креслом-коляской, должна быть предусмотрена возможность управления сопровождающим лицом |
| 11. Фиксация туловища | Нет |  |  |
| 13 | **7-03-01**  Кресло-коляска активного типа | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: **7-03-01** Кресло-коляска активного типа  2. Назначение: для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.  3. Рама коляски: должна быть складная, изготовлена из алюминиевых (или из других легких сплавов) труб с порошковым напылением и иметь двойной, усиленный механизм складывания по вертикальной оси.  4. Конструкция кресла-коляски: должна предоставлять возможности регулировки:  - подножек: по длине голени на не менее 125 мм;  -передние колеса должны быть регулируемые по вертикали не менее чем в 3-х положениях на 35 мм, должны быть оснащены цельнолитыми шинами;  -задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, регулируемые по вертикали и по горизонтали не менее чем в 5-ти положениях на 30 мм, и иметь возможность регулировки развала, должны быть оснащены пневматическими шинами;  -вилка передних колес должна быть быстросъемной, регулируемой по углу наклона;  - подлокотников: по вертикали;  5. Оснащение и комплектация:  - стояночные тормоза;  - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - ручки для пассивного использования должны быть складные с кнопочной фиксацией;  - опора для ног должна быть соединенная в единую подножку, складная;  - подушки на сиденье и спинку должны быть съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом;  - система опорных ремней сидения и спинки должна быть изменяемой длины;  - должны быть съемные мягкие боковые упоры для голени.  6. Технические характеристики:  - ширина сидения должна быть 360 мм, 380 мм, 410 мм, 430 мм, 460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей получателя);  - глубина сиденья должна быть не менее 350 мм  - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне 340-415 мм  - вес коляски должен быть не более 16 кг.  - грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. | | | | Штука |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

После проведения закупки цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу товара пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»:**7-01-03** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-03** Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-04** Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-04** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-06** Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-07** Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов), **7-02-08** Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-07** Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-05-01** Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-01-05** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-06** Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-02-05** Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), **7-03-01** Кресло-коляска активного типа [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. [↑](#footnote-ref-3)
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-4)
4. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-5)