*Приложение № 2*

 *к извещению о проведении электронного аукциона*

Описание объекта закупки

Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом в целях социального обеспечения граждан в 2025 году[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 01-28-19-01-01-02 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | 26.30.22.110-00000001 телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Тип корпуса классический (моноблок);Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга;Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц;Поддержка стандарта 4G/LTE;Wi-Fi точка доступа;Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка;Голосовое управление;Распознавание речи;Русский синтезатор речи;Клавиатура с алфавитом на русском языке;Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник;Видеокамера с автофокусом;Встроенная вспышка/подсветка;Датчик приближения;Автоматический поворот экрана (акселерометр);Виброзвонок;Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя);Русифицированное меню;Слот для установки карты памяти;Зарядное устройство для заряда аккумулятора;Диагональ дисплея – не менее 5,5 дюйма;Количество ядер процессора – не менее 8 ядер;Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб и менее 8 Гб;Объем встроенной памяти – не менее 32 Гб;Число пикселей основной видеокамеры – не менее 12 Мпикс;Число пикселей фронтальной видеокамеры – не менее 5 Мпикс;Ёмкость аккумуляторной батареи – не менее 3000 mAh;Сенсорный экран – IPS или Super IPS+ или HD Super IPS; Устройства отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 59552-2021 «Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. Общие требования». | 167 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год [[4]](#footnote-4) | Количество(шт.) |
| 1 | 01-28-19-01-01-02 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | До 15.01.2025 | 167 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» мая 2025 года. Срок действия контракта до 30.06.2025.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара (г. Вологда, г. Череповец).

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно* ***19-01-01 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом.*** [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, (количество дней с даты заключения Контракта, количество Товара).* [↑](#footnote-ref-4)