**Описание объекта закупки**

**Требования к срокам и месту выполнения работ:**

**Сроки выполнения работ:** изготовить и передать Получателю (в случае, если доставка Изделия Получателю будет осуществляться службой доставки (почтовым отправлением) - передать в службу доставки (организацию почтовой связи) результат работ в течение 28 (Двадцати восьми) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

**Срок исполнения контракта:** контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует до 06.12.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Место выполнения работ:** снятие мерок, выдача результата работы и другие виды работ, требующие присутствие получателя, производятся в специализированных помещениях г. Архангельска, в соответствии с приказом Минтруда России от 30.07.2015г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», место выполнения иных работ определяется Исполнителем самостоятельно.

**Место и порядок передачи изделия получателю:**

Изготовить и передать Получателю (в случае, если доставка Изделия Получателю будет осуществляться службой доставки (почтовым отправлением) - передать в службу доставки (организацию почтовой связи) результат работ.

При передаче результатов Работ Получателю оформить Акт сдачи-приемки Работ, который является документом подтверждающим факт выполнения Работ, а дата его подписания является датой приемки выполненных Работ Получателем. Акт подписывается Исполнителем и Получателем и оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя.

В случае, если доставка Изделия Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением), исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения подтверждения факта доставки Изделия Получателю, направляет Заказчику документ/уведомление о вручении, подтверждающее факт доставки Изделия Получателю и подписанный Получателем акт сдачи-приемки Работ.

Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателю по правильному пользованию изделием.

Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Изделия Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Работы по изготовлению ортопедических брюк, комплектов функционально-эстетической одежды для инвалидов и детей-инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей в целях социального обеспечения граждан:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во,  (шт.) |
| Ортопедические брюки | Ортопедические брюки  14.12.30.170-00000002 | Изделие предназначено для инвалида, пользующегося креслом-коляской.  Ортопедические брюки свободные в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии. Пояс брюк собран на резинку и застегивается по талии над молниями с двух сторон на пуговицу. У ортопедических брюк завышена спинка, накладные карманы расположены над уровнем колена (по требованию Получателя).  Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям получателя.  Материал верха брюк - плащевая ткань, подкладка - ткань из флиса. Утеплителем может быть синтепон (по требованию Получателя). | 255 |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для детей-инвалидов предназначен для обеспечения самообслуживания ребенка-инвалида в любых условиях.  Одежда изготовлена по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей.  Изготовление проводится по индивидуальному техническому процессу модельно-макетным методом. В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию, облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих.  Комплект специальной одежды состоит из куртки и полукомбинезона.  Куртка утепленная, на подкладке, имеет прямую полочку, застежку на разъемной молнии. В движок молнии вставлено специальное кольцо для удобства эксплуатации. Спинка прямая по отношению к полочке, удлиненная, в соответствии с физиологией сидящего ребенка. Рукав втачной, в низ рукава вставлена манжета, не видимая снаружи. Куртка имеет капюшон. Накладные карманы утеплены флисом.  Полукомбинезон полностью закрывает ноги, частично - спину и грудь. Изделие имеет резинку по талии и бретели на застежках. Бретели регулируются по длине и держатся за счет резинок. Вариантов застежек может быть несколько: удлиненная молния спереди, молнии в боковых швах до уровня середины бедра / полностью разъемные (по требованию Получателя). По низу брючины сделаны отвороты на рост. Изделие имеет накладные карманы на передней части брюк.  Куртка и полукомбинезон выполнены из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани. Верх изделий изготовлен из плащевой и курточной ткани (100п/э), утеплитель - синтепон, флис, подкладка рукавов - вискозная ткань, не менее 50%.  Ткань, из которой изготовлена одежда, устойчива к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитных (теплозащитных), эстетических свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. | 4 |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалида предназначен для обеспечения самообслуживания в любых условиях.  Одежда изготавливается по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей, компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую в себя специальные элементы и функциональные узлы. Все детали комплекта конструктивно подчинены друг другу.  Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих.  Комплект одежды снабжен светоотражающими элементами.  Одежда выполнена из тканей, обеспечивающих воздухообмен и защиту от неблагоприятных условий внешней среды (дождя и ветра).  Ткань, из которой изготовлен комплект, устойчива к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитных (теплозащитных), эстетических свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного периода.  Подкладочные ткани изготовлены из натуральных волокон (вискоза), имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды.  Комплект специальной одежды включает:  -утепленную куртку с пристегивающимся капюшоном;  -съемный утепленный жилет;  -брюки специальной конструкции.  Брюки включают в себя следующие функциональные элементы, узлы:  -подвижные детали (бретели);  -приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, магниты, кольца, петли, шлевки).  Пояс брюк регулируется по ширине резинкой.  Застежка брюк снабжена специальной планкой для облегчения самостоятельной эксплуатации, застегивающейся на ленту-контакт.  Куртка имеет съемный утепленный жилет и капюшон.  Куртка имеет следующие специальные элементы и функциональные узлы:  -специальную застежку;  -специальный карман для крепления капюшона.  Застежка куртки снабжена специальной планкой для обеспечения самостоятельного застегивания. Планка застегивается на ленту-контакт.  Рукава куртки свободного покроя, с глубокой проймой. | 9 |

Качество изготавливаемых изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Гарантийный срок для брюк составляет 12 (Двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем.

Гарантийный срок для комплекта одежды составляет 6 (Шесть) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем.

Срок службы для брюк составляет 12 (Двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.

Срок службы для комплекта одежды составляет 6 (Шесть) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.