*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения изготовление сложной ортопедической обуви на протезы

1. **Перечень, характеристики и количество изделий:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики\*\* | Показатель характеристики | Количество (пар) |
| 1 | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)КТРУ32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | *Возрастная категория* | Для взрослых | 80 |
| *Заготовка верха обуви* | должна быть из хрома с цельной, отрезной союзкой, на кожаной, на резиновой микропористой подошве, рантового, рантово-клеевого, клеевого методов крепления (по выбору Получателя) |
| *Назначение* | стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных, связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протезов нижней конечности |
| *Индивидуальный подбор* | должен быть по обмерам, исходя из медицинских показаний, потребности получателей |
| *Соответствие государственным стандартам* | -ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;-ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;-ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;-ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». |
| 2 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)КТРУ32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | *Возрастная категория* | Для взрослых | 60 |
| *Материалы для наружных деталей верха обуви* | кожа натуральная, ткань обувная, кожа лаковая, замша (по выбору Получателя) |
| *Материал для внутренних деталей верха обуви* | кожа для подкладки обуви |
| *Материал, применяемый для подошвы* | кожа для низа обуви, пластины резиновые (по выбору Получателя) |
| *Материал подкладки* | шелковые ткани, кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя) |
| *Вид каблука* | низкий, средний (по назначению) |
| *Внутренние детали верха обуви* | подкладка, вкладная стелька (по выбору Получателя) |
| *Вид резины, применяемый для подошвы* | пластины резиновые пористые, пластины резиновые пористые облегченные (по выбору Получателя) |
| *Крепление к ноге обуви* | с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний», застежек «контакт» (по выбору Получателя) |
| *Индивидуальный подбор* | должен быть по обмерам, исходя из медицинских показаний, потребности получателей |
| *Соответствие государственным стандартам* | -ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;-ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;-ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;-ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». |
| 3 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)КТРУ32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | *Возрастная категория* | Для детей | 150 |
| *Материалы для наружных деталей верха обуви* | кожа натуральная, ткань обувная, кожа лаковая, замша (по выбору Получателя) |
| *Материал для внутренних деталей верха обуви* | кожа для подкладки обуви |
| *Материал, применяемый для подошвы* | кожа для низа обуви, пластины резиновые (по выбору Получателя) |
| *Материал подкладки* | шелковые ткани, кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя) |
| *Вид каблука* | низкий, средний (по назначению) |
| *Внутренние детали верха обуви* | подкладка, вкладная стелька (по выбору Получателя) |
| *Вид резины, применяемый для подошвы* | пластины резиновые пористые, пластины резиновые пористые облегченные (по выбору Получателя) |
| *Крепление к ноге обуви* | с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний», застежек «контакт» (по выбору Получателя) |
| *Индивидуальный подбор* | должен быть по обмерам, исходя из медицинских показаний, потребности получателей |
| *Соответствие государственным стандартам* | -ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;-ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;-ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;-ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». |
| 4 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)КТРУ32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | *Возрастная категория* | Для взрослых | 60 |
| *Материалы для наружных деталей верха обуви* | кожа натуральная, ткань обувная, кожа лаковая, замша (по выбору Получателя) |
| *Материал подкладки* | мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя) |
| *Вид каблука* | низкий, средний (по назначению) |
| *Внутренние детали верха обуви* | подкладка, вкладная стелька (по выбору Получателя) |
| *Вид резины, применяемый для подошвы* | пластины резиновые пористые, пластины резиновые пористые облегченные (по выбору Получателя) |
| *Крепление к ноге обуви* | с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний», застежек «контакт» (по выбору Получателя) |
| *Индивидуальный подбор* | должен быть по обмерам, исходя из медицинских показаний, потребности получателей |
| *Соответствие государственным стандартам* | -ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;-ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;-ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;-ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». |
| 5 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара)КТРУ32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | *Возрастная категория* | Для детей | 150 |
| *Материалы для наружных деталей верха обуви* | кожа натуральная, ткань обувная, кожа лаковая, замша (по выбору Получателя) |
| *Материал подкладки* | мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя) |
| *Вид каблука* | низкий, средний (по назначению) |
| *Внутренние детали верха обуви* | подкладка, вкладная стелька (по выбору Получателя) |
| *Вид резины, применяемый для подошвы* | пластины резиновые пористые, пластины резиновые пористые облегченные (по выбору Получателя) |
| *Крепление к ноге обуви* | с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний», застежек «контакт» (по выбору Получателя) |
| *Индивидуальный подбор* | должен быть по обмерам, исходя из медицинских показаний, потребности получателей |
| *Соответствие государственным стандартам* | -ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;-ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;-ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;-ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». |
| **ИТОГО:** | **500** |

*\*Наименование указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»*

\*\* *Обоснование включения дополнительной информации: В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должно отвечать Изделие. Обувь изготавливается по индивидуальным замерам (и при необходимости по гипсовому слепку) в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием).*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта до 20.12.2024.  |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия).  |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Передача изготовленного Изделия Получателю должна осуществляться в городе Москве и Московской области, в стационарных пунктах выдачи, организованных исполнителем, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» или должна осуществляться адресная доставка Изделий Получателю в городе Москве и Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (только по согласованию с Получателем). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Комплектующие материалы и изделия, используемые при изготовлении Изделий, должны быть новым (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств).Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделий, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Изготовленное Изделие должно соответствовать требованиям действующих государственных (национальных) стандартов Российской Федерации.Изделие должно быть индивидуального изготовления с учетом анатомических особенностей Получателя вид, назначение и конструкция которого должны определяться врачом-специалистом. Заказчик предоставляет Исполнителю реестр Получателей Изделий, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, либо информационное письмо об отсутствии потребности.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляется исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия.Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:- прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве и Московской области случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия;- передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве и Московской области, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием.Исполнитель одновременно с Изделием передает Получателю:- памятку по обращению с Изделием (инструкцию по применению);- документ, информирующий о гарантийных обязательствах предприятия-изготовителя на Изделие.В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.В результате выполненных работ исполнитель должен оформить и предоставить Заказчику:- акт приемки Изделия Получателем;- отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия;В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок Изделий должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделий Получателю. Срок службы изготовленного Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок службы должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия. |