*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (брайлевские дисплеи).

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги\* / Код КТРУ** | **Характеристики и их значения** | **Количество, штук** |
| **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **Единица измерения** |
| 23.1-01-01 Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов *26.20.16.190-00000008 - Тактильный (брайлевский) дисплей автономный* | Поддержка системы | ОС Windows |   | 4 |
| Наличие возможности настройки вибрационного оповещения для определенных событий | Выключение устройства |   |
| Включение устройств |   |
| Полный заряд аккумулятора |   |
| Отключение зарядного устройства |   |
| Подключение зарядного устройства |   |
| Количество обновляемых ячеек Брайля |  ≥ 20 | шт |
| Емкость аккумулятора, мАч |  ≥ 10 000 |  |
| Наличие возможности принимать/отправлять СМС и голосовые телефонные звонки | Да |   |
| Расположение динамиков в верхней части корпуса | Да |   |
| Системное меню, адаптированное для управления с дисплея Брайля | Да |   |
| Наличие | Glonass |   |
| Beidou |   |
| Wi-Fi |   |
| Bluetooth |   |
| GPS |   |
| Количество языков ввода текста шрифтом Брайля |  ≥ 20 | шт |
| Питание | От аккумулятора |   |
| От сети |   |
| Размер встроенной памяти |  ≥ 160 | Гбайт |
| Возможность подключения | Персональный компьютер/ноутбук |   |
| Мобильное устройство |   |
| Бесшовный дизайн между ячейками | Да |   |
| Наличие в комплекте | Адаптер питания |   |
| Плоскопечатная инструкция на русском языке |   |
| Лицензия, содержащая код активации ПО экранного доступа |   |
| Сумка-чехол |   |
| Наличие установленного лицензионного русскоязычного программного обеспечения | Создания и редактирования текстовых файлов |   |
| Экранного доступа |   |
| 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс | Да |   |
| Время автономной работы |  ≥ 20 | ч |
| Наличие встроенного микрофона | Да |   |
| Частота процессора |  ≥ 1,84 | ГГц |
| Наличие кнопок, позволяющих определить | Состояние заряда аккумулятора |   |
| Время, дата |   |
| Подключение к сети |   |
| Переключение между настроенными языковыми таблицами Брайля | Да |   |
| Поддерживаемые способы ввода/вывода информации | Рельефно-точечным шрифтом Брайля |   |
| Речевое сопровождение |   |
| Наличие возможности обновления компонентов онлайн | Да |   |
| Оперативная память |  ≥ 2 | Гбайт |
| Наличие световой индикации состояния устройства | Да |   |
| Наличие возможности настройки звукового оповещения для определенных событий | Полный заряд аккумулятора |   |
| Отключение зарядного устройства |   |
| Подключение зарядного устройства |   |
| Ошибка заряда аккумулятора |   |
| Наличие интерфейса | Слот для карты памяти |   |
| Комбинированный разъем стандарта 3,5 мм |   |
| Слот для SIM-карты |   |
| mini-HDMI |   |
| Разъем USB |   |
| Панель управления вибро-звуковой индикацией устройства | Да |   |
| Наличие кнопок | Выбор |   |
| Маршрутизация курсора |   |
| Пробел |   |
| Управление |   |
| Навигация |   |
| Возможность восстановления системы в начальное состояние незрячим пользователем самостоятельно | Да |   |
| Наличие вибросигнала | Да |   |
| Наличие аварийного меню | Да |   |
| Возможность войти в аварийное меню нажатием одной кнопки | Да |   |
| Количество ядер процессора |  ≥ 4 | Шт. |
| Тип звука | Стереозвук |   |
| Максимальный поддерживаемый размер карты памяти |  ≥ 256 | Гбайт |
| Максимальный вес |  ≤ 1 500 | г |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара**
 |
| Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области по выбору Получателя одного из способов получения Товара: - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 20.12.2024 включительно. |
| 1. **Сроки, условия и порядок поставки товара**
 |
| Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.11.2024.Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: -Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);-Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011); - ГОСТ Р 59648- 2021 «Дисплеи Брайлевские. Технические требования и методы контроля»;-ГОСТ Р 56832- 2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;-ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».Упаковка должна гарантировать сохранность товара при транспортировке его до места, указанного заказчиком, и последующем хранении. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударствен ный стандарт. Маркировка грузов» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. Товар должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем: - паспорта Получателя; - Направления на получение Товара. Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать: - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н; - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам; - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре. В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)). В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |