*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (брайлевские дисплеи).

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги\* / Код КТРУ** | **Характеристики и их значения** | | | **Количество, штук** |
| **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **Единица измерения** |
| 23.1-01-01 Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов  *26.20.16.190-00000008 - Тактильный (брайлевский) дисплей автономный* | Поддержка системы | ОС Windows |  | 4 |
| Наличие возможности настройки вибрационного оповещения для определенных событий | Выключение устройства |  |
| Включение устройств |  |
| Полный заряд аккумулятора |  |
| Отключение зарядного устройства |  |
| Подключение зарядного устройства |  |
| Количество обновляемых ячеек Брайля | ≥ 20 | шт |
| Емкость аккумулятора, мАч | ≥ 10 000 |  |
| Наличие возможности принимать/отправлять СМС и голосовые телефонные звонки | Да |  |
| Расположение динамиков в верхней части корпуса | Да |  |
| Системное меню, адаптированное для управления с дисплея Брайля | Да |  |
| Наличие | Glonass |  |
| Beidou |  |
| Wi-Fi |  |
| Bluetooth |  |
| GPS |  |
| Количество языков ввода текста шрифтом Брайля | ≥ 20 | шт |
| Питание | От аккумулятора |  |
| От сети |  |
| Размер встроенной памяти | ≥ 160 | Гбайт |
| Возможность подключения | Персональный компьютер/ноутбук |  |
| Мобильное устройство |  |
| Бесшовный дизайн между ячейками | Да |  |
| Наличие в комплекте | Адаптер питания |  |
| Плоскопечатная инструкция на русском языке |  |
| Лицензия, содержащая код активации ПО экранного доступа |  |
| Сумка-чехол |  |
| Наличие установленного лицензионного русскоязычного программного обеспечения | Создания и редактирования текстовых файлов |  |
| Экранного доступа |  |
| 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс | Да |  |
| Время автономной работы | ≥ 20 | ч |
| Наличие встроенного микрофона | Да |  |
| Частота процессора | ≥ 1,84 | ГГц |
| Наличие кнопок, позволяющих определить | Состояние заряда аккумулятора |  |
| Время, дата |  |
| Подключение к сети |  |
| Переключение между настроенными языковыми таблицами Брайля | Да |  |
| Поддерживаемые способы ввода/вывода информации | Рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |
| Речевое сопровождение |  |
| Наличие возможности обновления компонентов онлайн | Да |  |
| Оперативная память | ≥ 2 | Гбайт |
| Наличие световой индикации состояния устройства | Да |  |
| Наличие возможности настройки звукового оповещения для определенных событий | Полный заряд аккумулятора |  |
| Отключение зарядного устройства |  |
| Подключение зарядного устройства |  |
| Ошибка заряда аккумулятора |  |
| Наличие интерфейса | Слот для карты памяти |  |
| Комбинированный разъем стандарта 3,5 мм |  |
| Слот для SIM-карты |  |
| mini-HDMI |  |
| Разъем USB |  |
| Панель управления вибро-звуковой индикацией устройства | Да |  |
| Наличие кнопок | Выбор |  |
| Маршрутизация курсора |  |
| Пробел |  |
| Управление |  |
| Навигация |  |
| Возможность восстановления системы в начальное состояние незрячим пользователем самостоятельно | Да |  |
| Наличие вибросигнала | Да |  |
| Наличие аварийного меню | Да |  |
| Возможность войти в аварийное меню нажатием одной кнопки | Да |  |
| Количество ядер процессора | ≥ 4 | Шт. |
| Тип звука | Стереозвук |  |
| Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | ≥ 256 | Гбайт |
| Максимальный вес | ≤ 1 500 | г |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара** |
| Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области по выбору Получателя одного из способов получения Товара:  - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 20.12.2024 включительно. |
| 1. **Сроки, условия и порядок поставки товара** |
| Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.11.2024.  Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:  -Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);  -Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011); - ГОСТ Р 59648- 2021 «Дисплеи Брайлевские. Технические требования и методы контроля»;  -ГОСТ Р 56832- 2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;  -ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».  Упаковка должна гарантировать сохранность товара при транспортировке его до места, указанного заказчиком, и последующем хранении. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударствен ный стандарт. Маркировка грузов» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).  Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. Товар должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.  Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:  - паспорта Получателя;  - Направления на получение Товара.  Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара.  Поставка должна включать:  - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н;  - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;  - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.  В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)). В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |