## Описание объекта закупки

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. на поставку технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением (без колес) для обеспечения в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)/ Кресло-туалет | Обязательные характеристики по КТРУ |
| 32.50.22.129/ 32.50.50.190-00002883 | 400 | Штука  | Максимальная ширина сиденья | Количественная | > 35  и  ≤ 56 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | Количественная | > 55  и  ≤ 135 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие колес | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники | Качественная | Откидные |  | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |
| Съемные |
| Фиксированные |
| Подножки | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стояночный тормоз | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип рамы | Качественная | Нескладная |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| Складная |
| Электропривод сиденья | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональные и технические характеристики |
| Кресло-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе. Кресла-стулья должны быть изготовлены из высокопрочных тонкостенных стальных труб с устойчивым защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.  | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Габаритная ширина | Количественная  | ≤500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес  | Количественная  | ≤5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция должна быть разборной.Конструкция кресла - стула должна обеспечить возможность пользоваться стандартным унитазом. Конструкция кресла - стула должна иметь:- вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте; - сиденье съёмное;- спинка съёмная; - съёмное ведро с крышкой (судно).Комплектация должна включать:- кресло-стул;-инструкция по эксплуатации. | Качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).**

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям:

* ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами *in vitro;*

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

**Сроки предоставления гарантии качества на кресла-стулья с санитарным оснащением.**

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, и иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия действительна на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».