**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением  (с колесами) | 32.50.22.129 | Описание | Стульчак с накладной крышкой и ведро съемные, изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Стул оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. | | | Штука | 75 |
| Рама | стальная | | |
| Поручни | складные | | |
| Ширина сидения *(количество кресел-стульев в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя, определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя)* | 45 +/- 1;  55 +/- 1;  (не менее 2-х типоразмеров) | | сантиметр |
| Грузоподъемность | ***≥*** 100 | | килограмм |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | наличие |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | | |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес) | 32.50.22.129 | Описание | Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресла-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | | | Штука | 500 |
| Рама | изготовлена из тонкостенных стальных труб | | |
| Ширина сидения *(количество кресел-стульев в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя, определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя)* | 45 +/- 1;  55 +/- 1;  (не менее 2-х типоразмеров) | сантиметр | |
| Грузоподъемность | ***≥*** 100 | килограмм | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | | |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности  (без колес) | 32.50.22.129 | Описание | Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресла-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | | | Штука | 30 |
| Рама | изготовлена из тонкостенных стальных труб | | |
| Ширина сидения *(количество кресел-стульев в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя, определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя)* | 55 +/- 1;  60 +/- 1;  65 +/- 1;  (не менее 3-х типоразмеров) | сантиметр | |
| Грузоподъемность | ***≥*** 150 | килограмм | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **605** |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

*-* ***«-», «+», «±»*** *в числовом значении показателя указывает на то, что участник должен представить конкретное значение, которое входит в установленный заказчиком диапазон, включающий в себя крайние значения;*

***«≥ x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х).*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***