Утверждаю

Начальник отдела социальных программ

ОСФР по Республике Тыва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хертек Ч.К.

**Техническое задание на**

**выполнение работ по изготовлению протезов предплечья с микропроцессорным управлением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР\* | Наименование  изделия | **Описание работ, качественные и функциональные характеристики изделия** | Кол-во, (шт) |
| 8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением (с внешним источником энергии) | Гильза индивидуального изготовления из различных видов материалов - по медицинским показаниям.  Кисть с микропроцессорным управлением, с возможностью программирования не менее 8 схватов. Протез укомплектован аккумулятором и зарядным устройством. | 1 |
| 8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением (с внешним источником энергии) | Гильза индивидуального изготовления из различных видов материалов - по медицинским показаниям.  Кисть с микропроцессорным управлением, с возможностью программирования не менее 23 схватов. Протез укомплектован аккумулятором и зарядным устройством. | 1 |
| **Итого:** | | | **2** |

\* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р»

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Должны быть выполнены работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя. Протез и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплавов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 58267-2018, ГОСТ Р 56138-2021, ГОСТ Р 52114-2021, ГОСТ Р 56137-2021.

**Исполнитель в Акте приема-передачи изделия получателю обязан указать индивидуальный номер изделия или комплектующих протезов (серийный номер).**

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 36 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя).

Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готового изделия должна быть осуществлена в условиях стационара Исполнителя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей протезами верхних конечностей со сроком изготовления не более 45 календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней со дня получения Исполнителем направления, выдаваемого Заказчиком, работы должны быть выполнены не позднее 01.12.2024 года. Срок действия контракта 21.12.2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 10 процентов от Н(М)ЦК |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 5 процентов от Н(М)ЦК |
| Гарантийный срок на товар, работы, услуги | Гарантийный срок Товара с момента передачи Получателю должен составлять не менее 36 мес.  Подрядчик должен оказывать гарантийный ремонт в течении гарантийного срока |
| Дополнительная информация | отсутствует |